Informações Complementares ao Pedido de Autorização Especial de Trânsito

RESUMO DAS INFORMAÇÕES

Empresa Interessada:	SUPERPESA	

Contato:		
Telefone:		
Fax:		
E-mail		

Planta Dimensional do Conjunto Transportador	Vide Anexo I	
Altura	5,70m	
Largura	4,80m	
Comprimento	67,00m	
Tipificação da Carga	Transformador	

Origem:	Canoas/RS	
Destino:	Campinas/SP	

Características Funcionais do Conjunto Transportador	O conjunto está dotado de mecanismo de suspensão que permite variar a altura do equipamento transportador em até 15 cm para baixo ou para cima.	

Viabilização Estrutural	O Relatório de Viabilização Estrutural foi elaborado pela Empresa RF Engenharia. Telefone: 11-38546756	

Viabilização Dimensional ou Geométrica	O relatório constante do Anexo IV apresenta as alternativas de desvios para os locais com gabaritos verticais inferiores aos do conjunto transportador